**CYKLICKÁ ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽE**

**Závlahová nádrž Vacenovice**

1. **Údržba porostů a pozemků**

Celková výměra sečených ploch: 3660 m2

Sečení travního porostu **2 x za rok**; první seč bude provedena nejpozději do 15. 6., druhá seč nejpozději do 15. 10.

Úseky sečení:

* koruna hráze v celé délce
* hráz od paty svahu po korunu + návodní strana od hladiny po korunu hráze
* podhrází od paty hráze po úroveň budovy bývalé čerpací stanice v celé délce hráze, včetně odstraňování vegetace z vývařiště, skluzu a z bezpečnostního přelivu
* příjezdová cesta do podhrází

Údržba příjezdové cesty na hráz v délce cca 170 m – ořez větví a odstraňování keřů **1 x ročně**.

Odstraňování náletových dřevin na vzdušném i návodním líci a bezpečnostním přelivu bude prováděno **1 x ročně.**

Odstraňování naplavenin z hráze a bezpečnostního přelivu, likvidace v souladu s platnou legislativou **1x měsíčně.**

Úklid pozemků - likvidace nasbíraného odpadu proběhne v souladu s platnou legislativou **1 x měsíčně**.

Terénní úpravy ploch (rozhrabávání krtinců atd.) **1 x měsíčně**.

**b) Manipulace na vodním díle**

* manipulace bude prováděna dle platného manipulačního řádu
* manipulaci na vodním díle za účelem slovení rybí obsádky provádí uživatel, tak aby nedošlo ke škodám na pozemcích v údolní nivě vodního toku pod vodním dílem (např. zaplavování zemědělských pozemků)
* plánované vypouštění nádrže bude v souladu s manipulačním řádem