**KARTA SEČENÍ**

**PROVOZ: Znojmo AKTUALIZOVÁNO PRO: 2023**

**VODNÍ TOK: Dyje (IDVT 10100006)**

***Lokalita č. 55***

***První a druhý pokos***

**Pokos obou břehů koryta významného vodního toku Dyje ve vymezeném prostoru ohrázování, tzn. pokos bermy od břehové čáry koryta vodního toku po patu návodní strany hráze.**

Začátek úseku - pravý i levý břeh Dyje od státní hranice v k. ú. Hevlín, ř.km. 83,420; konec úseku - pravý břeh soutok s významným vodním tokem Bockgraben ř.km. Dyje 73,400, levý břeh - konec úseku státní hranice v k. ú. Hrušovany nad Jevišovkou ř.km 72,200. Úsek se skládá z pozemků o výměře:

Pravý břeh: parc. č. 5315, k. ú. Hevlín o výměře 92 272m2

parc. č. 5858, k. ú. Hrabětice o výměře 84 240m2

parc. č. 12265, k. ú. Hrušovany nad Jevišovkou o výměře 15 385m2

Levý břeh: parc č. 5317, k. ú. Hevlín o výměře 69 391m2

parc. č. 5863, k. ú. Hrabětice o výměře 25 959m2

parc. č. 5860, k. ú. Hrabětice o výměře 68 137m2

Pokos travního porostu je vymezen hrázemi.

**Popis úseku:**

* celková délka úseku: **levý břeh 11,22 km**

**pravý břeh 10,02 km**

* výměra dle KN: **355 384m2**

**Požadované práce:**

1. Pokos travního porostu na etapy.
2. Zpracování a bezodkladný odvoz travní hmoty.
3. V případě nemožnosti uskutečnění druhé seče s odvozem vzniklé travní hmoty, požadujeme mulčování výše uvedených ploch s možností ponechání vzniklé hmoty na místě, a to do termínu do 31. 10.

**Úsek celkem - 355 384 m2**

* Pachtýř nebude skladovat posečenou trávu ve formě balíků v prostoru hrází.
* Propachtovatel bude užívat pozemky pro výkon správy povodí bez omezení pachtýřem. Pachtýř nebude vyžadovat náhradu škody po propachtovateli v případě nemožnosti „sklizně“ zapříčiněné povodněmi, nebo výkonem správy povodí mechanismy propachtovatele.
* Pachtýř bude udržovat pozemky po celý kalendářní rok – vyjma prvního roku, neboť začátek pachtu je stanoven na 1. 3. 2023.
* Pachtýř bude v kontaktu se správcem vodního toku (Jaromír Mička, tel. 724 337 467) pro případ řešení jakékoliv situace.
* Pachtýř bude sekat travní porost v rozsahu - berma od břehové čáry po patu návodní strany hráze.
* Pachtýř odpovídá za použití takové mechanizace, která nenaruší konstrukci hráze (v případě přejezdu), bermy, sjezdů. V případě zjištění vzniku škody způsobené pachtýřem provede pachtýř neprodleně po dohodě s propachtovatelem adekvátní opravu.
* Vzniklá travní hmota ve formě balíků bude průběžně odvážena, z důvodu případné nutnosti okamžitého uvolnění prostoru hrází pro průchod vysokých průtoků.
* Pokos bude probíhat min. na 3 etapy z důvodu velkého množství travní hmoty tj. rizika pro případ povodně.

Použití mechanizace: dle vybavení pachtýře

První pokos bude ukončen do 30. 6., druhý do 31. 10.

Situace:

