**CYKLICKÁ ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽE**

**MLADOŇOVICE**

**Hráz a podhrází**

Kontrola stavu hráze 1 x za měsíc

Kontrola šachet průsaků 1 x za měsíc

Údržba a drobné opravy ocelových a betonových konstrukcí dle potřeby

Návodní líc a bezpečnostní přeliv – odstraňování splavenin 1 x za týden

Sečení travních porostu a náletových dřevin – 3 200 m² min. 2 x za rok

Odpadní koryto – odstraňování splavenin a náletové vegetace 1 x za měsíc

**Výpustné zařízení**

Funkční zkoušky uzávěru 1 x za měsíc

(udržování zařízení v provozuschopném stavu)

Údržba a drobné opravy ocelových a betonových konstrukcí dle potřeby

Odstraňování splavenin 1 x za týden

**Nádrž**

Kontrola kvality vody, úroveň hladiny, min. zůstatkový průtok průběžně

Údržba břehových porostů a drobné opravy - zpevňování břehů dle potřeby

Odstraňování plavenin z vodní hladiny dle potřeby

Sečení trávních porostů a náletových dřevin – 1 860 m² min. 2 x za rok

(pozemky ve vlastnictví Povodí Moravy)

**Úklid pozemků**

Odstraňování odpadu po obvodu celé nádrže, průběžně

přístupových cest a ploch hráze a podhrází, včetně likvidace.

Běžnou provozní manipulaci a manipulaci za povodňových stavů provádí spoluuživatel dle platného manipulačního řádu.