**CYKLICKÁ ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽE**

**Dolní Dubňany - Balaton**

**a) Údržba porostů a pozemků**

úseky sečení:

* sečení tělesa hráze + podhrází. Obsečení betonových konstrukcí, šachet a vývařiště, odstraňování rostlin ze záhozů a dlažeb, odstraňování rostlin a náletových dřevin ze skluzu bezpečnostního přelivu. Celkem 2500 m2.

Sečení travního porostu 2 x za rok

první seč bude provedena nejpozději do 30. 6., druhá seč do 30.9. Po dokončení každé jednotlivé seče bude přizván zástupce PM k odsouhlasení rozsahu provedených prací, bude provedeno zápisem do provozního deníku nádrže.

Úklid pozemků 1 x týdně

Odstraňování odpadu po obvodu celé nádrže, přístupové cesty a plocha hráze + podhrází. Likvidace nasbíraného odpadu proběhne v souladu s platnou legislativou. Odstranění naplavenin z bezpečnostního přepadu (včetně odpadního koryta) a návodní strany hráze.

**b) Manipulace na vodním díle**

* běžnou manipulaci bude provádět vlastník vodního díla dle platného manipulačního řádu
* manipulaci na vodním díle za účelem slovení rybí obsádky provádí spoluuživatel tak, aby nedošlo ke škodám na pozemcích v údolní nivě vodního toku pod vodním dílem (např. zaplavování zemědělských pozemků)
* plánované vypouštění nádrže bude prováděno v souladu s manipulačním řádem