**CYKLICKÁ ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽE**

**Hrotovice I**

**a) Údržba porostů a pozemků**

úseky sečení:

* sečení tělesa hráze + podhrází. Obsečení betonových konstrukcí, šachet a vývařiště, odstraňování rostlin ze záhozů a dlažeb. Celkem 1 100 m2.
* odstraňování náletových dřevin a rostlin rostoucích v kamenném záhozu vývařiště. Celková výměra 50 m2.

Celkem bude prováděno sečení a údržba ploch o výměře 1 150 m2.

Sečení travního porostu 2 x za rok

První seč bude provedena nejpozději do 31. 5., druhá seč do 30. 9.

Likvidace vývratů, zátarasů a naplavenin 1 x týdně

Odstraňování naplavenin z hráze, sdruženého objektu a vývařiště. Likvidace v souladu s platnou legislativou.

Úklid pozemků 1 x týdně

Odstraňování odpadu po obvodu celé nádrže, přístupové cesty a plocha hráze + podhrází. Likvidace nasbíraného odpadu proběhne v souladu s platnou legislativou .

**b) Manipulace na vodním díle**

* manipulace bude prováděna dle platného manipulačního řádu
* manipulaci na vodním díle za účelem slovení rybí obsádky provádí uživatel tak, aby nedošlo ke škodám na pozemcích v údolní nivě vodního toku pod vodním dílem (např. zaplavování zemědělských pozemků)
* plánované vypouštění nádrže bude prováděno v souladu s manipulačním řádem
* vypouštění a termín výlovu budou oznámeny PM, s.p. provoz Náměšť n.O. nejméně 14 dní předem