**CYKLICKÁ ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽE**

**Hrotovice III**

**a) Údržba porostů a pozemků**

úseky sečení:

* sečení tělesa hráze + podhrází. Obsečení betonových konstrukcí, šachet a vývařiště, odstraňování rostlin a náletových dřevin ze záhozů a dlažeb. Celkem 1600 m2.

Celkem bude prováděno sečení a údržba ploch o výměře 1600 m2

Sečení travního porostu 2 x za rok

první seč bude provedena nejpozději do 31. 5., druhá seč do 30. 9.

Likvidace vývratů, zátarasů a naplavenin 1 x týdně

Odstraňování naplavenin z hráze, sdruženého objektu a vývařiště. Likvidace v souladu s platnou legislativou.

Úklid pozemků 1 x týdně

Odstraňování odpadu po obvodu celé nádrže, přístupové cesty a plocha hráze + podhrází. Likvidace nasbíraného odpadu proběhne v souladu s platnou legislativou .

**b) Manipulace na vodním díle**

* běžnou provozní manipulaci a manipulaci za povodňových stavů bude provádět Povodí Moravy, s.p. – provoz Náměšť nad Oslavou
* manipulaci na vodním díle za účelem slovení rybí obsádky provádí uživatel tak, aby nedošlo ke škodám na pozemcích v údolní nivě vodního toku pod vodním dílem (např. zaplavování zemědělských pozemků)
* plánované vypouštění nádrže bude prováděno v souladu s manipulačním řádem
* vypouštění a termín výlovu budou oznámeny PM, s.p. provoz Náměšť n.O. nejméně 14 dní předem

**Vzhledem k absenci zařízení proti úniku ryb přes bezpečnostní přeliv Povodí Moravy, s.p., neodpovídá za vzniklé škody na rybí obsádce při zvýšeném průtoku bezpečnostním přelivem!**