**CYKLICKÁ ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽE**

**Puklice**

**a) Údržba porostů a pozemků**

Úseky sečení:

* sečení tělesa hráze 1500m2
* odstraňování náletových dřevin a rostlin rostoucích na tělese hráze; celkem 1500 m2.

Celková výměra pozemků, na kterých bude prováděno sečení a údržba činí 1500 m2. Udržovaná plocha je zobrazena v přiložené grafické části.

Sečení travního porostu 3 **x za rok**

* první seč bude provedena nejpozději do 31. 5., druhá seč nejpozději 30. 6., třetí seč nejpozději do 31. 8.

Odstraňování náletových dřevin **2 x ročně**

* poprvé nejpozději do 31. 5., podruhé nejpozději do 30.9.

Likvidace naplavenin **1 x týdně**

* odstraňování naplavenin zachycených na vodním díle, vše v souladu s platnou legislativou.

Úklid pozemků 2 **x ročně**

* odstraňování odpadu po obvodu celé nádrže a ploch hráze . Likvidace nasbíraného odpadu proběhne v souladu s platnou legislativou.

Terénní úpravy sečených ploch **1x měsíčně**

* rozhrnování krtinců

**b) Manipulace na vodním díle**

* manipulace za účelem slovení rybí obsádky bude prováděna uživatelem, dle platného manipulačního a provozního řádu
* běžnou provozní manipulaci a manipulaci za povodňových stavů bude prováděna uživatelem dle platného manipulačního a provozního řádu
* manipulaci na vodním díle za účelem slovení rybí obsádky provádí spoluuživatel tak, aby nedošlo ke škodám na pozemcích pod vodním dílem v souladu s manipulačním řádem

**c) Zimní režim**

* během zimního režimu není stanovena cyklická údržba