**CYKLICKÁ ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽE Rouské**

1. **Údržba porostů a pozemků**

Celková výměra sečených ploch: 1 500 m2

Sečení travního porostu **2 x za rok**; první seč bude provedena nejpozději do 15. 6., druhá seč nejpozději do 15. 10.

Úseky sečení:

* koruna hráze v celé délce
* hráz od paty svahu (popř. od vodní hladiny spodní nádrže) po korunu + návodní strana od hladiny po korunu hráze

Odstraňování náletových dřevin na vzdušném i návodním líci a na březích nádrže (pozemky ČR, s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p) bude prováděno **1 x ročně.**

Odstraňování naplavenin z hráze a sdruženého objektu, likvidace v souladu s platnou legislativou **1x měsíčně.**

Úklid pozemků - likvidace nasbíraného odpadu proběhne v souladu s platnou legislativou **2x ročně.**

Terénní úpravy ploch (rozhrabávání krtinců atd.) **1 x měsíčně**.

**b) Manipulace na vodním díle**

* manipulace bude prováděna dle platného manipulačního řádu
* manipulaci na vodním díle za účelem slovení rybí obsádky provádí uživatel, tak aby nedošlo ke škodám na pozemcích v údolní nivě vodního toku pod vodním dílem (např. zaplavování zemědělských pozemků)
* plánované vypouštění nádrže bude v souladu s manipulačním řádem
* povinnost sledování, kontroly a provozu údržby vodního díla se řídit dle manipulačního

a provozního řádu – plánu cyklické údržby.

* povinnost vést průběžně provozní knihu k vodnímu dílu, zaznamenávat průběžně veškerou činnost související se sledováním, kontrolou a revizí vodního díla.

**c) Využití vodního díla**

Dle manipulačního řádu slouží vodní dílo ke sportovnímu rybolovu.

**e) Přístup k vodnímu dílu**

* Přístup k vodnímu dílu je přes pozemky ve vlastnictví třetích osob.